***Термістор***

Використовується таж схема, що й з фото резистором. Скетч такий же, за винятком того, що змінено діапазон значень в функції map.

не змінюючи схеми, заміняю фоторезистор на терморезистор, терморезистор буду нагрівати руками , температура в кімнаті близько 20 градусів, температура тіла 36,6, різниця невелика, тому размах зміни напруги теж невеликий, згідно інформації з ком парту максимальне значення напруги близько 454 одиниць а мінімальне (за кімнатної температури)-500 одиниць

якщо перевести це в вольти, то це відповідно 2,21 вольта та 2,44 вольта.