***Цифровий датчік температури:***

Для підключення датчика до ардуіно використовувалася бібліотека Onewire,

при підключенні він почав разогріватися до надвисоких температур та випускати білий дим, або я перепутав полярність включення , або брак с завода. (Це був датчик не з набору, то я сам купав.)

***Висновок***: перед подачею живлення завжди треба перевіряти полярність включення